|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 类型 | 单位 | 数量 | 用途 | 规格 | 技术参数 | 备注 |
| 高活室铅通风橱 | 设备类 | 个 | 1 | 通风用 | 现场测量定制 | 需具备有放射防护资质厂家，304不锈钢材质+防护等级≥3.5mmPb | 基建施工配合，参照基建图纸 |
| 铅防护注射台 | 设备类 | 个 | 1 | 高活室打药 | 现场测量定制 |
| 铅防护护士分诊台 | 设备类 | 个 | 1 | 预约窗口引导 | 现场测量定制 |